**ניסוי מספר 2 מגבר שרת בעל ספק יחיד:**

מתח המבוא: 0.4 וולט

מתח המוצא: 4 וולט

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 80 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 5 | 1 | 0.5 | 0.2 | תדר k |
| 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | מתח המבוא ((mV |
| 1 | 1.2 | 1.8 | 2.17 | 2.59 | 2.95 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.14 | מתח המוצא |
| 2.5- | 3- | 4.5- | 5.425- | 6.475- | 7.375- | 7.65- | 7.65- | 7.65- | 7.65- | 7.85- | הגבר המתח |



